# Зареждане на магазина (вж. фиг. A1−A2)

- Използвайте само оригинални Bosch принадлежности. Прецизните части на електрическия телбод като магазин, тласкач и канал са съгласувани за скобите и телчетата на Bosch. Други производители използват различни марки стомана и класове на точност на размерите.

На визьора на индикатора за допълване (11) ще видите дали в пълнителя има още скоби, респ. телчета.

- Завъртете електроинструмента.
- Натиснете отключването на магазина (8) и при това изтеглете магазина (9) назад.
- Поставете лентата със скоби (14) респ. лентата с телчета (15).
  Дръжте при поставяне на лентата с телчета (15) телбода леко скосен, за да могат телчетата да попадат върху страничната стена. Спазвайте маркировката.
- Избутайте магазина (9) обратно докато не прищрака.

- Не прилагайте сила при отваряне, зареждане и затваряне на магазина.