# ملء الخزانة (انظر الصور A1−A2)

- اقتصر على استخدام توابع Bosch الأصلية. الأجزاء الدقيقة بالدباسة مثل الخزانة وذراع الدفع وقناة الإطلاق تمت مواءمتها مع مسامير ودبابيس Bosch. يستخدم المنتجون الآخرون نوعيات فولاذ ومقاسات أخری.

يمكن في نافذة مراقبة مؤشر التعبئة (11) رؤية ما إذا كان هناك دبابيس أو مسامير في الخزانة.

- اقلب العدة الكهربائية.
- اضغط على مفتاح فك إقفال الخزانة (8) واخلع الخزانة بسحبها (9) إلى الخلف.
- ضع شريط دبابيس (14) أو مسامير (15).
  بعد إدخال شريط المسامير (15) قم بإمالة الدباسة بعض الشيء حتى ترتكز المسامير على الجدار الجانبي. يرجى مراعاة العلامة.
- حرك الخزانة (9) إلى مكانها الأصلي إلى أن تثبت.

- لا تستخدم العنف أثناء فتح الخزانة وتلقيمها وإغلاقها.