# Punjenje spremnika (vidjeti slike A1−A2)

- Koristite samo originalan Bosch pribor. Precizni dijelovi pribijača, kao što su spremnik, potiskivač i kanal za izbacivanje, prilagođeni su Bosch spajalicama i čavlima. Ostali proizvođači koriste druge kvalitete čelika i dimenzije.

Na kontrolnom prozorčiću pokazivača dopunjavanja (11) možete vidjeti ima li još spajalica ili čavala u spremniku.

- Okrenite električni alat.
- Pritisnite deblokadu spremnika (8) i pritom izvucite spremnik (9) prema natrag.
- Umetnite uložak sa spajalicama (14) ili uložak s čavlima (15).
  Pri umetanju uloška s čavlima (15) držite pribijač lagano ukoso kako bi čavli nalegli na bočnu stijenku. Pridržavajte se oznake.
- Gurnite spremnik (9) natrag da se uglavi.

- Ne primjenjujte silu pri otvaranju, punjenju i zatvaranju spremnika.