# Индикатор за акумулаторната батерия

По време на работа индикаторът за акумулаторната батерия показва при включен електроинструмент за няколко секунди наличния капацитет на акумулаторната батерия или сигнализира за претоварване.

Индикаторът за състоянието на акумулаторната батерия показва при наполовина или напълно натиснат пусков прекъсвач за няколко секунди състоянието на зареждане на акумулаторната батерия.

Светодиод | Капацитетs
--- | ---
Непрекъснато светене 3 × зелено | 75–100 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 40–75 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | 15–40 %
бавно мигане 1 × зелено | 0–15 %

Ако индикаторът за състоянието на акумулаторната батерия мига в червено, електроинструментът е претоварен.

Трите светодиода на индикатора за състоянието мигат бързо, ако температурата на акумулаторните батерии е извън работния температурен интервал и/или се е задействала защитата срещу претоварване.