# Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

При включенном электроинструменте индикатор заряда аккумулятора предоставляет информацию о степени заряженности аккумулятора/перегрузке в течение нескольких секунд.

При наполовину или полностью нажатом выключателе индикатор заряда аккумуляторной батареи на протяжении нескольких секунд показывает уровень заряженности аккумулятора.

Светодиод | Емкость
--- | ---
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | 75–100 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | 40–75 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода | 15–40 %
Медленное мигание 1 зеленого светодиода | 0–15 %

Если индикатор заряда аккумулятора мигает красным светом, это свидетельствует о перегрузке электроинструмента.

3 светодиода индикатора заряда начинают быстро мигать, если температура аккумуляторной батареи вышла за пределы допустимого рабочего диапазона и/или если сработала защита от перегрузки.