# Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije signalizira još raspoloživi kapacitet aku-baterije ili preopterećenje kada je uključen električni alat nekoliko sekundi.

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije pokazuje kod napola ili potpuno pritisnutog prekidača za uključivanje/isključivanje na nekoliko sekundi stanje napunjenosti aku-baterije.

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 3 × zelena | 75–100 %
Stalno svijetli 2 × zelena | 40–75 %
Stalno svijetli 1 × zelena | 15–40 %
Sporo treperi 1 × zelena | 0–15 %

Ako pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije treperi crveno, električni alat je preopterećen.

3 LED diode pokazivača stanja napunjenosti trepere brzo ako je temperatura aku-baterije izvan područja radne temperature i/ili ako se aktivirala zaštita od preopterećenja.