# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық степлер |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 BA7 0..
Соққы саны | мин–1 | 30
Қағып кіргізу заттары
Қапсырма жолағы |  | 53-түрі
Ені | мм | 11,4
Ұзындығы | мм | 6−14
Шеге жолағы |  | 48-түрі
Ұзындығы | мм | 14
Қораптың макс. сыйымдылығы |  | 140
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайA) | кг | 1,8 (1,5 А-сағ)−2,1 (6,0 А-сағ)
Рұқсат етілген қоршаған орта температурасы |  |
зарядтау кезінде | °C | 0 ... +35
жұмыс кезіндеB) және сақтау кезінде | °C | –20...+50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V...W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларC) |  | AL 18...

A)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

B)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

C)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV