# Predvoľba intenzity výstrelu

Upozornenie: Nastavenú intenzitu výstrelu vždy najprv vyskúšajte na nejakom zvyšku materiálu. Optimálne nastavenie intenzity výstrelu je možné zistiť iba praktickou skúškou.

Údaje v nasledujúcej tabuľke sú odporúčanými hodnotami.

Pomocou nastavovacieho kolieska (4) predvoľby intenzity výstrelu môžete predvoliť potrebnú intenzitu výstrelu v stupňoch.
Riaďte sa pritom označením (3) predvoľby intenzity výstrelu na elektrickom náradí.

Potrebná intenzita výstrelu (zatĺkacia sila) závisí od dĺžky sponiek resp. klincov a od pevnosti spracovávaného materiálu.

## Nastavovací rozsah nastavovacieho kolieska

Podklad |  |
Mäkké drevo (borovica) | 1–4 | 4
Tvrdé drevo (buk) | 5–8 | 8
Drevotrieskové dosky | 3–8 | 5
Latová preglejka | 3–8 | 6