# 釘鎗安全警告

- 務必假設工具中裝有固定釘。操作釘鎗不慎會造成固定釘擊發和人員受傷。

- 請勿將工具指向自己或附近的他人。意外觸發將射出固定釘並造成受傷。

- 工具未確實抵住工件前，請勿擊發。若工具未接觸工件，固定釘可能會偏離目標。

- 若固定釘卡在工具中，請將工具的電源切斷。移除卡住的固定釘時若未拔下插頭，可能會造成意外擊發。

- 移除卡住的固定釘應特別小心。擊發機構可能正處於壓縮狀態，試圖解除卡住的外力可能造成擊發。

- 請勿使用此釘鎗固定電線。此工具不適用於固定電線並可能損及絕緣層，因而造成觸電和火災。

- 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。如果水管被刺穿會導致財物損失。

- 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。

- 切勿拆開充電電池。可能造成短路。

- 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

- 僅可使用產品的原廠充電電池。如此才可依照產品提供過載保護。

| 保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。