# Forvalg af slagkraft

Bemærk! Afprøv altid den indstillede slagkraft på et stykke gammelt materiale. Du kan kun indstille den optimale slagkraft ved at forsøge dig frem.

Angivelserne i den efterfølgende tabel er anbefalede værdier.

Med indstillingshjulet (4) til forvalg af slagkraft kan du forvælge den nødvendige slagkraft.
Vær opmærksom på markeringen (3) til forvalg af slagkraft på el-værktøjet.

Den nødvendige slagkraft er afhængig af længden af klammer eller søm og af materialets styrke.

## Indstillingsområde for indstillingshjul

Underlag |  |
Blødt træ (fyrretræ) | 1–4 | 4
Hårdt træ (bøg) | 5–8 | 8
Spånplader | 3–8 | 5
Møbelplade | 3–8 | 6