# Avvertenze di sicurezza per graffatrici

- Tenere sempre presente che l’utensile può contenere graffette. Una mancanza di attenzione nell’impiego della graffatrice può comportare un’improvvisa proiezione di graffette, con conseguenti lesioni.

- Non rivolgere l’utensile verso se stessi, né verso altre persone nelle vicinanze. In caso di attivazione accidentale, le graffette verrebbero proiettate all’esterno, causando lesioni.

- Non azionare l’utensile qualora non sia saldamente posizionato sul pezzo in lavorazione. Se l’utensile non si trova a contatto con il pezzo in lavorazione, la graffetta potrebbe deviare dal percorso previsto.

- Scollegare l’utensile dall’alimentazione, qualora la graffetta si inceppi nell’utensile. Se collegata all’alimentazione, durante la rimozione della graffetta inceppata, la graffatrice potrebbe accidentalmente attivarsi.

- Procedere con cautela nel rimuovere una graffetta inceppata. Il meccanismo potrebbe trovarsi sotto pressione e la graffetta potrebbe venire proiettata all’esterno durante il tentativo di rimuoverla.

- Non utilizzare questa graffatrice per fissare cavi elettrici. Questo utensile non è concepito per l’installazione di cavi elettrici e potrebbe quindi danneggiare l’isolamento dei cavi stessi, con conseguente rischio di folgorazione o incendio.

- Al fine di rilevare linee di alimentazione na‌sco‌ste, utilizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivolgersi alla società erogatrice locale. Un contatto con cavi elettrici può provocare lo sviluppo di incendi e di scosse elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si può creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell’acqua si provocano danni materiali.

- In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria, vi è rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria può incendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nell’ambiente e contattare un medico in caso di malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.

- Non aprire la batteria. Vi è rischio di cortocircuito.

- Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.

- Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore. Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericolosi sovraccarichi.

| Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche da irradiazione solare continua, fuoco, sporcizia, acqua ed umidità. Sussiste il pericolo di esplosioni e cortocircuito.