# Polnjenje vlagalnika (glejte sliko A1−A2)

- Uporabljajte le originalni pribor Bosch. Fini deli spenjalnika, kot so npr. zalogovnik, potisna ploščica in izstreljevalni kanal, so združljivi s sponkami in žeblji podjetja Bosch. Drugi proizvajalci uporabljajo jeklo drugačne kakovosti in drugačnih dimenzij.

Skozi kontrolno okence prikaza stanja napolnjenosti (11) lahko vidite, ali so v vlagalniku še sponke oziroma žeblji.

- Obrnite električno orodje.
- Pritisnite na gumb za sprostitev vlagalnika (8) in obenem izvlecite vlagalnik (9).
- Vstavite komplet sponk (14) oz. komplet žebljev (15).
  Pri vstavljanju kompleta žebljev (15) držite spenjalnik nekoliko poševno, da bodo žeblji prislonjeni ob stransko steno. Upoštevajte oznako.
- Vlagalnik (9) potisnite nazaj, da se zaskoči.

- Pri odpiranju, polnjenju in zapiranju zalogovnika ne uporabljajte sile.