# Magazīnas uzpildīšana (skatiet attēlus A1−A2)

- Izmantojiet tikai oriģinālos Bosch piederumus. Skavotāja precīzijas daļas, piemēram, magazīna, bīdnis un skavu kanāls, ir paredzētas Bosch skavām. Citās firmās ražo cita izmēra elementus no citas kvalitātes tērauda.

Uzpildes indikatora (11) lodziņā ir redzams, vai ierīces magazīnā vēl atrodas skavas vai naglas.

- Apgrieziet elektroinstrumentu otrādi.
- Spiežot magazīnas fiksatoru (8), izvelciet magazīnu (9) uz aizmuguri.
- Ielieciet skavu joslu (14) vai naglu joslu (15).
  Ieliekot naglu joslu (15), turiet skavotāju nedaudz slīpi, lai naglas piekļautos sānu sienai. Pievērsiet uzmanību atzīmei.
- Iebīdiet magazīnu (9) tā, ka tā fiksējas.

- Atverot, uzpildot un aizverot magazīnu, darbojieties saudzīgi.