# Соққы күшін алдын ала таңдау

Нұсқау: реттелген соққы күшін алдымен қалдық материалда сынап көріңіз. Тиімді соққы күші тек тәжірибелік әрекеттер арқылы есептеледі.

Төмендегі кестеде ұсынылған мәндер берілген.

Соққы күшін алдын ала таңдауға арналған айналмалы реттегіштің (4) көмегімен қажетті соқы күшін деңгей бойынша алдын ала таңдауға болады.
Бұл ретте электр құралындағы соққы күшін алдын ала таңдауға арналған таңбаламаны (3) ұстаныңыз.

Қажетті соққы күші қапсырмалардың немесе шегелердің ұзындығына, сондай-ақ материалдың беріктігіне байланысты болады.

## Айналмалы реттегіштің реттеу диапазоны

Астыңғы бет |  |
Жұмсақ ағаш (қарағай) | 1–4 | 4
Қатты ағаш (шамшат) | 5–8 | 8
Жоңқа тақталар | 3–8 | 5
Ағаш шеберінің тақтасы | 3–8 | 6