# 打钉枪安全警告

- 应始终假设工具中含有射钉。粗率操作打钉枪会导致意外射出射钉及人员受伤。

- 不得将工具对准您自己或附近的任何人员。意外扣动扳机会射出射钉，导致人员受伤。

- 在工具紧靠工件的情况下才可开动工具。如果工具未与工件接触，射钉可能会偏离您的目标。

- 如果射钉卡在工具中，应切断工具电源。当移除卡住的射钉时，如果打钉枪处于插电状态，则可能会意外激活它。

- 当移除卡住的射钉时，请务必小心。当您试图解除卡住状态时，工具内部机构可能处于受压状态，且射钉可能会猛然射出。

- 不得将该款打钉枪用于紧固电缆。其并非设计用于电缆安装应用，可能会损坏电缆绝缘层，从而导致电击或火灾危险。

- 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。 接触电线可能引起火灾並让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 切勿打开充电电池。可能造成短路。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 只能将此充电电池用在制造商的产品中。 这样才能确保充电电池不会过载。

| 保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。