# Magazinin doldurulması (bkz. resimler A1−A2)

- Sadece orijinal Bosch aksesuar kullanın. Zımba veya çivi tabancasının magazini, itici ve atma kanalı gibi hassas parçaları Bosch zımbalarına ve çivilerine uygun hale getirilmiştir. Diğer üreticiler farklı çelik kalitesi ve ölçüler kullanmaktadır.

Doldurma göstergesi (11) kontrol penceresine bakarak magazinde zımba veya çivi kalıp kalmadığını görebilirsiniz.

- Elektrikli el aletini çevirin.
- Magazin kilidine (8) basın ve magazini (9) aşağı doğru çekerek çıkartın.
- Zımba teli şeridini (14) veya çivi şeridini (15) yerleştirin.
  Çivi şeridini (15) yerleştirirken, çivilerin yan duvara dayanması için, zımba veya çivi tabancasını hafif bir açıyla tutun. İşarete dikkat edin.
- Magazini (9) kilitleme yapıncaya kadar geriye itin.

- Magazini açarken, doldururken ve kapatırken zor kullanmayın.