# Predizbor snage udarca

Napomena: Podešenu snagu udara uvek prvo isprobajte na ostatku od materijala. Optimalno podešavanje snage udara može da se utvrdi samo kroz praktične pokušaje.

Podaci u sledećoj tabeli su preporučene vrednosti.

Pomoću točkića za podešavanje (4) predizbora snage udarca možete preliminarno da izaberete neophodnu snagu udarca u stepenima.
Pritom obratite pažnju na oznaku (3) za predizbor snage udarca na električnom alatu.

Potrebna snaga udarca zavisi od dužine spajalica odn. eksera i čvrstoće materijala.

## Oblast podešavanja točkića za podešavanje

Podloga |  |
Meko drvo (bor) | 1–4 | 4
Tvrdo drvo (bukva) | 5–8 | 8
Iverica | 3–8 | 5
Radna ploča | 3–8 | 6