# Қорапты жабдықтау (A1−A3 суреттерін қараңыз)

- Тек түпнұсқа Bosch керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Степлер қорабы, қапсырмалар итергіші және итергіш канал сияқты қосалқы бөлшектер Bosch ұсынған қапсырмаларға және шегелерге арналған. Басқа өндірушілер сапасы басқа болатты және өлшемдерді пайдаланады.

Толтыру индикаторының (23) көру терезесінде қорапта қапсырмалардың немесе шегелердің қалған-қалмағанын көруге болады.

- Электр құралын тегіс бетке қойыңыз.
- Қорапты босату тетігін (13) басып, қорапты (12) артқа тартып шығарыңыз.
- Қапсырма жолағын (20) немесе шеге жолағын (21) салыңыз.
  Нұсқау: шегелер немесе қапсырмаларды салған кезде әртүрлі салу позицияларына назар аударыңыз (A2–A3 суреттерін қараңыз). Шегелер қорапқа төменгі жиекте салынады (A2 суретін қараңыз). Қапсырмалар қорапқа жоғарғы жиекте салынады (A3 суретін қараңыз). Шегелерді немесе қапсырмаларды қорапқа салғаннан кейін толықтай алға жылжытыңыз. Таңбаламаға назар аударыңыз.
- Қорапты (12) тірелгенше кері жылжытыңыз.

- Қорапты ашу, жабдықтау және жабу кезінде күш салмаңыз.