# Ta i bruk

Utløsingssperren som er koblet til den bevegelige spissen på stiftepistolen (1) hindrer utilsiktet stifting hvis utløseren (5) trykkes ved en feiltagelse.

## Enkeltutløsingsmodus

- Sett (1) først spissen på stiftepistolen fast mot emnet til den er trykt helt inn.
- Oppretthold presstrykket, og trykk på utløseren (5).
- Etter at stiften er trykt helt inn, slipper du utløseren (5) og løfter spissen på stiftepistolen (1) opp fra emnet.