# Заповнення магазину (див. мал. A1−A3)

- Використовуйте лише оригінальне Bosch приладдя. Особливо точні деталі скобозабивного пістолета, такі як магазин, штовхач та спусковий канал, підходять для використання скоб і цвяхів Bosch. Інші виробники використовують сталь іншої якості та інші розміри.

В оглядовому віконці індикації заповнення (23) видно, чи є ще в магазині скоби або цвяхи.

- Покладіть електроінструмент на плоску поверхню.
- Натисніть кнопку розблокування магазину (13) та вийміть магазин (12) рухом назад.
- Вставте затискні скоби (20) та смужки цвяхів (21).
  Примітка. Під час заряджання цвяхів або скоб зверніть увагу на різні положення вставки (див. мал. A2–A3). Цвяхи вкладають у магазин по нижньому краю (див. мал. A2). Скоби вкладають у магазин по верхньому краю (див. мал. A3). Вставивши цвяхи або скоби в магазин, просуньте їх до упору вперед. Враховуйте маркування.
- Посуньте магазин (12) назад до фіксації.

- Не застосовуйте силу при відкритті, наповненні та закриванні магазину.