# Naplnění zásobníku (viz obrázky A1−A3)

- Používejte pouze originální příslušenství Bosch. Přesné součásti sponkovačky, jako zásobník, úderník a nastřelovací kanál, jsou uzpůsobené pro sponky a hřebíky Bosch. Jiní výrobci používají ocel jiných kvalit a rozměrů.

V průzoru ukazatele naplnění (23) vidíte, kolik sponek nebo hřebíků se ještě nachází v zásobníku.

- Položte elektrické nářadí na rovný povrch.
- Stiskněte odjištění zásobníku (13) a vytáhněte zásobník (12) směrem dozadu.
- Vložte sponky (20), resp. hřebíky (21).
  Upozornění: Při vkládání hřebíků, resp. sponek dbejte na rozdílnou polohu vkládání (viz obrázky A2–A3). Hřebíky se do zásobníku vkládají na spodní hraně (viz obrázek A2). Sponky se do zásobníku vkládají na horní hraně (viz obrázek A3). Posuňte hřebíky, resp. sponky po vložení do zásobníku úplně dopředu. Řiďte se podle značky.
- Zasuňte zásobník (12) zpět tak, aby zaskočil.

- Při otevírání, plnění a zavírání zásobníku není potřeba používat sílu.