# Punerea în funcţiune

Blocatorul sistemului de declanşare cuplat la ciocul mobil al capsatorului (1) previne declanşarea involuntară în cazul apăsării accidentale a declanşatorului (5).

## Declanşare individuală

- Mai întâi aşază ferm ciocul capsatorului (1) pe piesa de prelucrat, până când acesta este coborât complet.
- Menţine o forţă de apăsare constantă şi apasă declanşatorul (5).
- După introducerea completă, eliberează declanşatorul (5) şi ridică ciocul capsatorului (1) de pe piesa de prelucrat.