# Tekniske data

Batteridrevet stiftepistol |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Slagtall | slag/min | 30
Festematerialer
Stiftbånd |  | Smalrygget stifter
Bosch type A) |  | TK 40
Bredde | mm | 5,8
Lengde | mm | 15 20 25
Båndede spiker |  | Dykkerter
Bosch type B) |  | SK 50
Hodebredde | mm | 2,0
Lengde | mm | 16 19 25 30
Kapasitet (festemidler) |  | 100
VektC) | kg | 2,1
Tillatt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | -20 ... +50
Anbefalte batterier |  | PBA 18V ....W-.
Anbefalte ladereE) |  | AL 18...

A)

  alternative stifttyper: Rapid Type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  alternative spikertyper: Rapid Type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  Uten batteri (Du finner batteriets vekt på www.bosch-diy.com.)

D)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

E)

  De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.