# Az ütőerő előválasztása

Megjegyzés: Mindig próbálja ki először egy anyagmaradékon a beállított ütőerőt. Az optimális ütőerő beállítást csak gyakorlati próbákkal lehet meghatározni.

A (7) ütőerő előválasztó szabályozókerékkel az ütőerő több fokozatban beállítható.
Figyelje az elektromos kéziszerszám (6) ütőerő előválasztási jelölését.

A szükséges ütőerő a kapcsok, illetve szögek hosszától és az anyag keménységétől függ.