# Технічні дані

Акумуляторний скобозабивний пістолет |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Число ударів | уд./хв | 30
Предмети для збирання
Затискні скоби |  | Вузькі скоби
Тип BoschA) |  | TK 40
Ширина | мм | 5,8
Довжина | мм | 15 20 25
Смужки цвяхів |  | Цвяхи з замикальною головкою
Тип BoschB) |  | SK 50
Ширина головки | мм | 2,0
Довжина | мм | 16 19 25 30
Місткість (кріпильні засоби) |  | 100
ВагаC) | кг | 2,1
Допустима температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) і при зберіганні | °C | −20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V....W-.
Рекомендовані зарядні пристроїE) |  | AL 18...

A)

  Альтернативні типи скоб: Rapid тип 606, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 23 мм, 25 мм

B)

  Альтернативні типи цвяхів: Rapid тип 8, 15 мм, 20 мм, 25 мм

C)

  без акумуляторної батареї (вагу АКБ можна знайти в за посиланням www.bosch-diy.com.)

D)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

E)

  Наступні зарядні пристрої несумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.