# Wstępny wybór siły udaru

Wskazówka: Ustawioną siłę udaru należy wypróbować na niepotrzebnym kawałku materiału. Optymalną siłę udaru można ustalić metodą prób praktycznych.

Za pomocą pokrętła (7) wstępnego wyboru siły udaru można wybrać wymaganą siłę udaru w stopniach.
Należy przy tym zwrócić uwagę na wskaźnik (6) wstępnego wyboru siły udaru na elektronarzędziu.

Wymagana siła udaru zależy od długości zszywek lub gwoździ oraz twardości materiału.