# Töösuunised

Märkus: Ärge viige otsakut (1) töödeldavale detailile liiga lähedale. Sellest tulenev õhu kogunemine võib põhjustada kuumaõhupuhuri ülekuumenemist.

## Aku/energiatarbimine

Kuumust tekitades tarbib seade palju energiat. Mida kõrgem on temperatuur (võimendusaste), seda suurem on energiatarbimine ja seda kiiremini tühjeneb aku. Enamik kasutusjuhtumeid ei vaja võimendusastet.

Kasutusnäited (lühiajaline kasutamine) | Standardaste | Võimendusaste
--- | --- | ---
Kaablite termokahandamine | x | –
Etikettide/kleebiste eemaldamine | x | –
Värvijäänuste eemaldamine | x | x
Grillsöe süütamine | – | x

Kuumaõhupuhur sobib lühiajaliseks kasutuseks. Suure energiatarbimise tõttu ei sobi see pikemaajaliseks kasutuseks (nt värvi eemaldamiseks suurtelt pindadelt).
Märkus. Pikemaajaliseks kasutuseks on vaja mitut akut, mille miinimummahtuvus on soovitatavalt vähemalt 4 Ah.
Täisvõimsus, s.t maksimaalne temperatuur ja suur õhuvool, saavutatakse ainult akudega, mille miinimummahtuvus on vähemalt 4 Ah.