# Munkavégzési tanácsok

Figyelem: Ne vigye a (1) fúvókát túl közel a megmunkálásra kerülő munkadarabhoz. Az ekkor létrejövő levegőtorlódás a hőlégfúvó pisztoly túlhevüléséhez vezethet.

## Akkumulátor/energiafogyasztás

A hőtermelés magas energiafogyasztással jár. Minél magasabb a hőmérséklet (Boost fokozat), annál nagyobb az energiafogyasztás és annál gyorsabban merül le az akkumulátor. A legtöbb alkalmazáshoz nincs szükség a Boost fokozatra.

Alkalmazási példák (rövid távú alkalmazások) | Standard fokozat | Boost fokozat
--- | --- | ---
Kábelek zsugorcsövezése | x | –
Címkék/matricák eltávolítása | x | –
Festékmaradványok eltávolítása | x | x
Faszén meggyújtása | – | x

A hőlégfúvó rövid távú alkalmazásokra alkalmas. A magas energiafogyasztás miatt nem alkalmas hosszabb ideig tartó használatra (pl. festékeltávolítás nagy felületekről).
Megjegyzés: Hosszabb alkalmazásokhoz több akkumulátorra van szükség, amelyekhez legalább 4 Ah vagy nagyobb kapacitás ajánlott.
A teljes teljesítmény, azaz a maximális hőmérséklet és a nagy légáramlás csak legalább 4 Ah vagy annál nagyobb kapacitású akkumulátorokkal érhető el.