# Совети при работењето

Напомена: Не доближувајте ја млазницата (1) премногу блиску до алатот што треба да се обработи. Блокирањето на воздухот може да доведе до прегревање на дувалката за топол воздух.

## Потрошувачка на батерија/енергија

Создавањето топлина е поврзано со висока потрошувачка на енергија. Колку е повисока температурата (ниво на зголемување), толку е поголема потрошувачката на енергија и толку побрзо се празни батеријата. Повеќето примени не бараат ниво на зголемување.

Примери на примени (краткорочни примени) | Стандардно ниво | Ниво на зголемување
--- | --- | ---
Собирање на кабелот | x | –
Отстранување на етикетите/налепниците | x | –
Отстранување на остатоците од боја | x | x
Палење на јагленот | – | x

Дувалката за топол воздух е соодветна за краткорочни примени. Поради големата потрошувачка на енергија, не е погодна за долготрајна употреба (на пр. бришење боја на големи површини).
Напомена: за подолги примени, потребни се неколку батерии, за коишто се препорачува минимален капацитет од 4 Ah или поголем..
Целосните перформанси, т.е. максимална температура и висок проток на воздух, се постигнуваат само со батерии со минимален капацитет од 4 Ah или поголем.