# Upozornenia týkajúce sa práce

Upozornenie: Neprikladajte dýzu (1) príliš blízko k obrábanému obrobku. Nahromadenie vzduchu môže spôsobiť prehriatie teplovzdušnej pištole.

## Akumulátor/spotreba energie

Generovanie tepla je spojené s veľkou spotrebou energie. Čím je teplota vyššia (Boost stupeň), tým vyššia je spotreba energie a tým rýchlejšie sa akumulátor vybije. Väčšina prác si nevyžaduje Boost stupeň.

Príklady použitia (krátkodobé použitie) | Štandardný stupeň | Boost stupeň
--- | --- | ---
Zmršťovanie kábla | x | –
Odstraňovanie štítkov/nálepiek | x | –
Odstraňovanie zvyškov farby | x | x
Zapaľovanie grilovacieho uhlia | – | x

Teplovzdušná pištoľ je vhodná na krátkodobé použitie. Z dôvodu veľkej spotreby energie nie je vhodná pre časovo dlhšie používanie (napr. odstraňovanie laku z veľkých plôch).
Upozornenie: Pre časovo dlhšiu prácu je potrebných niekoľko akumulátorov, pri ktorých sa odporúča minimálna kapacita 4 Ah alebo viac.
Plný výkon, t.j. maximálnu teplotu a veľký prúd vzduchu možno dosiahnuť iba s akumulátorom s minimálnou kapacitou 4 Ah alebo viac.