# Pracovní pokyny

Upozornění: Nedávejte trysku (1) příliš blízko obrobku. Vzniklé nahromadění vzduchu může vést k přehřátí horkovzdušné pistole.

## Akumulátor / spotřeba energie

Vytváření tepla je spojené s vysokou spotřebou energie.Čím vyšší je teplota (stupeň boost), tím vyšší je spotřeba energie, a tím rychleji se vybíjí akumulátor. Většina použití nevyžaduje stupeň boost.

Příklady použití (krátká použití) | Standardní stupeň | Stupeň boost
--- | --- | ---
Smršťování kabelů | x | –
Odstraňování štítků/nálepek | x | –
Odstraňování zbytků barev | x | x
Zapalování grilovacího uhlí | – | x

Horkovzdušná pistole je vhodná pro krátká použití. Kvůli vysoké spotřebě energie není vhodná pro používání po delší dobu (např. odstraňování laku z velkých ploch).
Upozornění: Pro používání po delší dobu je zapotřebí více akumulátorů s doporučenou minimální kapacitou 4 Ah nebo vyšší.
Plného výkonu, tzn. maximální teploty a vysokého proudu vzduchu, je dosaženo pouze s akumulátory s minimální kapacitou 4 Ah nebo vyšší.