# Arbetsanvisningar

Observera: placera inte munstycket (1) för nära arbetsstycket. Luften som samlas kan leda till överhettning av varmluftspistolen.

## Batteri-/energiförbrukning

Det tar mycket energi att generera värme. Ju högre temperatur (Boost), desto högre energiförbrukning och desto snabbare töms batteriet. De flesta typer av användning kräver ingen Boost-funktion.

Användningsexempel (användning under kort tid) | Standard | Boost
--- | --- | ---
Slangkrympning | x | –
Ta bort etiketter/dekaler | x | –
Ta bort färgrester | x | x
Tända på grillkol | – | x

Varmluftspistolen är lämplig för användning under kort tid. På grund av hög energiförbrukning är den inte lämplig för användning under lång tid (t.ex. för att ta bort lack från stora ytor).
Observera: för användning under längre tid krävs flera batterier, och en min. kapacitet på 4 Ah eller högre rekommenderas.
Full effekt, dvs. max. temperatur och hög luftström, uppnås endast med batterier med en min. kapacitet på 4 Ah eller högre.