# Työskentelyohjeita

Huomautus: älä aseta suutinta (1) liian lähelle käsiteltävää työkappaletta. Kuuman ilman pakkautuminen voi aiheuttaa kuumailmapuhaltimen ylikuumenemisen.

## Akku/energian kulutus

Lämmön tuottaminen vaatii paljon energiaa. Mitä korkeampi lämpötila (Boost-tehoporras), sitä suurempi on energiankulutus ja sitä nopeammin akku tyhjenee. Useimmissa käyttökohteissa ei tarvitse käyttää Boost-tehoporrasta.

Esimerkkejä käyttökohteista (lyhytkestoiset tehtävät) | Vakiotehoporras | Boost-tehoporras
--- | --- | ---
Kaapelien kutistesukkien kutistaminen | x | –
Etikettien/tarrojen irrottaminen | x | –
Maalijäämien poistaminen | x | x
Grillihiilien sytyttäminen | – | x

Kuumailmapuhallin soveltuu lyhytkestoisiin tehtäviin. Suuren energiankulutuksen vuoksi se ei sovellu pitkäkestoiseen käyttöön (esim. suurten maalipintojen poistamiseen).
Huomautus: pitkäkestoisissa töissä tarvitaan useampia akkuja, joiden kapasiteetin tulee olla vähintään 4 Ah.
Täysi teho, ts. maksimilämpö ja suuri ilmavirtaus saavutetaan vain sellaisilla akuilla, joiden kapasiteetti on vähintään 4 Ah.