# Вказівки щодо роботи

Вказівка: не тримайте сопло (1) занадто близько до оброблюваної деталі. Натиск гарячого повітря може привести до перегріву термоповітродувки.

## Споживання батареї / енергії

Виробництво тепла пов'язане з високим споживанням енергії. Чим вища температура (ступінь посилення), тим вище споживання енергії і тим швидше розряджається батарея. Більшість додатків не потребують посилення ступеня.

Приклади застосування (короткострокові застосування) | Стандартний ступінь | Ступінь посилення
--- | --- | ---
Стиснення кабелю | x | –
Видалення етикеток/наліпок | x | –
Видалення залишків фарби | x | x
Розпалення вугілля | – | x

Термоповітродувка підходить для короткочасного використання. Через високе енергоспоживання не підходить для тривалого використання (наприклад, для зняття фарби з великих поверхонь).
Вказівка: Для тривалого використання потрібно кілька батарей, для яких рекомендується мінімальна ємність 4 А год або вище.
Повна продуктивність, тобто максимальна температура і високий потік повітря, досягається тільки з батареями з мінімальною ємністю 4 А год або вище.