# Akun lataustilan merkkivalon jatkuva palaminen

×

Jatkuvasti palava lataustilan merkkivalo (2) ilmaisee, että akku on ladattu täyteen tai että akun lämpötila on sallitun latauslämpötila-alueen (0–45 °C) ulkopuolella, jolloin sitä ei voi ladata. Akun lataus alkaa automaattisesti heti kun sallittu lämpötila-alue on saavutettu.

Jos akku ei ole paikallaan, jatkuvasti palava lataustilan merkkivalo (2) tarkoittaa, että pistotulppa on kytketty pistorasiaan ja latauslaite on käyttövalmis.