# Den gröna lampan för batteriladdning lyser med fast ljus

×

Indikeringen för batteristatus lyser med fast ljus (2) för att signalera att batteriet är fullständigt laddat eller att batteritemperaturen är högre eller lägre än tillåten laddningstemperatur (0–45 °C), vilket gör att batteriet inte kan laddas.När det tillåtna temperaturområdet har uppnåtts startar laddningen automatiskt.

Utan anslutet batteri signalerar det fasta ljuset för batteristatus (2) att kontakten är ansluten till uttaget och att laddaren är redo.