# Приказ за наполнетост на акумулаторската батерија на електричниот алат

Приказот за наполнетост на акумулаторската батерија на електричниот алат го сигнализира нивото на наполнетост на батеријата или преоптоварувањето кога е вклучен електричниот алат.

LED светилки | Ниво на наполнетост на батеријата
--- | ---
Трајно светло 3 × зелено | ≈ 75–100 %
Трајно светло 2 × зелено | ≈ 40–75 %
Трајно светло 1 × зелено | ≈ 15–40 %
бавно трепкање на светлото 1 × зелено | ≈ 0–15 %

Доколку приказот за наполнетост на батеријата на електричниот алат трепка црвено, тогаш тој е преоптоварен.