# Akku-ladeniveauindikator på el-værktøjet

Akku-ladeniveauindikatoren viser akkuens ladeniveau eller en overbelastning, når el-værktøjet er tændt.

LED | Ladeniveau
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | ≈ 75–100 %
Konstant lys 2 × grøn | ≈ 40–75 %
Konstant lys 1 × grøn | ≈ 15–40 %
Langsomt blinkende lys 1 × grøn | ≈ 0–15 %

Hvis akku-ladeniveauindikatoren på el-værktøjet blinker rødt, er el-værktøjet overbelastet.