# Akkumulátortöltöttségi kijelző az elektromos kéziszerszámon

Az akkumulátortöltöttségi kijelző bekapcsolt elektromos kéziszerszám esetén jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát vagy a túlterhelést.

LED | Töltöttségi állapot
--- | ---
Tartós fény, 3 x zöld | ≈ 75–100%
Tartós fény, 2 x zöld | ≈ 40–75%
Tartós fény, 1 x zöld | ≈ 15–40%
Lassú villogás, 1 x zöld | ≈ 0–15%

Ha az akkumulátortöltöttségi kijelző piros fénnyel villog, az elektromos kéziszerszám túl van terhelve.