# مبين حالة شحن المركم بالعدة الكهربائية

يشير مبين حالة شحن المركم بالعدة الكهربائية إلى حالة شحن المركم أو إلى فرط التحميل بينما العدة الكهربائية مشغلة.

لمبة LED‏ | حالة الشحن
--- | ---
ضوء مستمر 3 × أخضر | ≈ 75–100 %
ضوء مستمر 2 × أخضر | ≈ 40–75 %
ضوء مستمر 1 × أخضر | ≈ 15–40 %
ضوء وماض بطيء 1 x أخضر | ≈ 0–15 %

في حالة وميض مبين حالة شحن المركم بالعدة الكهربائية باللون الأحمر، فهذا يعني أن العدة الكهربائية عليها تحميل زائد.