# Indikácia stavu nabitia akumulátora na elektrickom náradí

Indikácia stavu nabitia akumulátora na elektrickom náradí signalizuje pri zapnutom elektrickom náradí stav nabitia akumulátora alebo preťaženie.

LED | Stav nabitia
--- | ---
Trvalé svietenie 3× zelená | ≈ 75–100 %
Trvalé svietenie 2× zelená | ≈ 40–75 %
Trvalé svietenie 1× zelená | ≈ 15–40 %
Pomalé blikanie 1× zelená | ≈ 0–15 %

Ak indikácia stavu nabitia akumulátora na elektrickom náradí bliká načerveno, je elektrické náradie preťažené.