# Indikering för batteristatus på elverktyget

Indikering för batteristatus på elverktyget signaliserar batteriets laddningsnivå eller överbelastning när elverktyget är påslaget.

LED | Laddningsnivå
--- | ---
Fast ljus 3 × grönt | ≈ 75–100 %
Fast ljus 2 × grönt | ≈ 40–75 %
Fast ljus 1 × grönt | ≈ 15–40 %
Långsam blinkning 1 × grönt | ≈ 0–15 %

Om indikeringen för batteristatus på elverktyget blinkar rött är elverktyget överbelastat.