# Приказ за наполнетост на батеријата

Приказот за наполнетост на акумулаторската батеријата при вклучен електричен алат го сигнализира расположливиот батериски капацитет или преоптоварувањето.

LED светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 3 × зелено | 75–100 %
Трајно светло 2 × зелено | 40–75 %
Трајно светло 1 × зелено | 15–40 %
бавно трепкање на светлото 1 × зелено | 0–15 %

3-те LED-светилки на приказот за наполнетост брзо трепкаат, доколку температурата на акумулаторската батерија е надвор од границите на работна температура и/или реагира заштитата од преоптоварување.