# Ohutusnõuded

- Jälgige elektrilise tööriista kasutamisel alati, et teie seismisasend, eriti treppidel ja redelitel, oleks stabiilne. Libe pind või ebastabiilsed alused võivad kaasa tuua tasakaalu kaotuse või kontrolli kaotuse elektrilise tööriista üle.

- Saelehe kett võib ülemäärasel koormamisel rebeneda. Vahetage sel juhul elektriline tööriist või saeleht.

Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel
Ohutusnõuded universaalsaagide kasutamiseks