# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Освобождаващ лост за предпазния кожух
(2) | Бутон за застопоряване на вала
(3) | Пусков прекъсвач
(4) | Стандартна спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)A)
(5) | Предпазен кожух за рязанеA)
(6) | Предпазен кожух за шлифоване
(7) | Капак за рязане
(8) | Поемащ фланец с О-пръстен
(9) | Шлифовъчен дискA)
(10) | Диск за рязанеA)
(11) | Диамантен диск за рязанеA)
(12) | Обтяжна гайка
(13) | Ключ с два отвора за обтяжна гайка/кръгла гайка
(14) | Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(15) | Вал
(16) | Защита за ръцетеA)
(17) | Гумен подложен дискA)
(18) | Лист шкуркаA)
(19) | Кръгла гайкаA)
(20) | Чашковидна телена четкаA)
(21) | Прахоуловителен кожух за рязане с водеща шейнаA)
(22) | Вилков ключA)

A)

  Тази принадлежност не е включена в стандартната окомплектовка на доставката.