# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Розблокувальний важіль для захисного кожуха
(2) | Фіксатор шпинделя
(3) | Вимикач
(4) | Стандартна додаткова рукоятка (з ізольованою поверхнею)A)
(5) | Захисний кожух для розрізанняA)
(6) | Захисний кожух для шліфування
(7) | Кожух для різання
(8) | Опорний фланець з кільцем круглого перерізу
(9) | Шліфувальний кругA)
(10) | Відрізний кругA)
(11) | Алмазний відрізний кругA)
(12) | Затискна гайка
(13) | Ріжковий ключ під два отвори для затискної гайки/круглої гайки
(14) | Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(15) | Шліфувальний шпиндель
(16) | Захист для рукA)
(17) | Гумова опорна шліфувальна тарілкаA)
(18) | Шліфувальна шкуркаA)
(19) | Кругла гайкаA)
(20) | Чашкова щіткаA)
(21) | Витяжний ковпак для розрізання з люнетним супортомA)
(22) | Вилковий гайковий ключA)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.