# Izbira števila vrtljajev

## (AdvancedGrind 18V-80)

S kolescem za izbiro števila vrtljajev (7) lahko želeno število vrtljajev izberete tudi med delovanjem. Podatki v spodnji razpredelnici so priporočene vrednosti.

Material | Uporaba | Nastavek | Položaj kolesca za izbiro števila vrtljajev
--- | --- | --- | ---
Kovina | Odstranjevanje barve | Brusilni list | 2–3
Kovina | Ščetkanje, odstranjevanje rje | Lončasta ščetka, brusilni list | 3
Nerjavno jeklo | Brušenje | Brusilna plošča/vlaknena brusilna plošča | 4−6
Kovina | Grobo brušenje | Brusilna plošča | 6
Kovina | Rezanje | Rezalna plošča | 6
Kamen | Rezanje | Diamantna rezalna plošča | 6

Navedene vrednosti stopenj števila vrtljajev so le informativne narave.

- Nazivna hitrost nastavka mora biti najmanj enaka najvišji hitrosti, ki je označena na električnem orodju. Nastavki, ki se vrtijo hitreje od svoje nazivne hitrosti, lahko počijo in se razletijo.