# Техникалық мәліметтер

Бұрыштық ажарлау машинасы |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Номиналды кернеу | В= | 18 | 18 | 18
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)B) | мин-1 | 12000 | 12000 | 12000
Айналу жиілігін реттеу диапазоны | мин-1 | 2800–12000 | – | –
Ажарлағыш дискінің макс. диаметрі/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 125 | 115 | 125
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M 14 | M 14 | M 14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 21,7 | 21,7 | 21,7
Тұрақты электроника |  | ● | ● | ●
Айналу жиілігін алдын ала таңдау |  | ● | – | –
Бірқалыпты іске қосу |  | ● | ● | ●
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | ● | ● | ●
Артық жүктемеден қорғаныс |  | ● | ● | ●
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайC) | кг | 2,4 (6,0 А-сағ) | 2,3 (6,0 А-сағ) | 2,4 (6,0 А-сағ)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Бірге тіркесетін аккумуляторлар |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Толық өнімділік үшін ұсынылған аккумуляторлар |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 А-сағ | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 А-сағ | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 А-сағ
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  20−25 °C температурасында PBA 18V 6.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  Жарамды алмалы-салмалы аспаптарды таңдау үшін EN IEC 62841-2-3 бойынша есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Шынайы бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі қауіпсіздік тұрғысынан және технологиялық рұқсатты ауытқуларға байланысты төменірек болады.

C)

  пайдаланылатын аккумуляторға, пайдаланылатын қорғаныш қаптамаға және пайдаланылатын қосымша тұтқаға байланысты

D)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

E)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV