# Indikator for batteriladenivå

Indikatoren for batteriets ladenivå viser batteriets ladenivå i noen sekunder når av/på-bryteren trykkes halvveis eller helt inn.

LED | Kapasitet
--- | ---
Lyser kontinuerlig 3 × grønt | 75–100 %
Lyser kontinuerlig 2 × grønt | 40–75 %
Lyser kontinuerlig 1 × grønt | 15–40 %
Blinker langsomt 1 × grønt | 0–15 %

De tre lysdiodene i ladenivåindikatoren blinker raskt når temperaturen til batteriet er utenfor driftstemperaturområdet eller overbelastningsvernet har blitt aktivert.