# Schválené brúsne nástroje

Môžete používať všetky brúsne nástroje vymenované v tomto návode na používanie.

Prípustné otáčky [ot/min] alebo obvodová rýchlosť [m/s] používaných brúsnych nástrojov musia zodpovedať minimálne údajom v nasledujúcej tabuľke.

Preto venujte pozornosť prípustným otáčkam alebo obvodovej rýchlosti na etikete brúsneho nástroja.

| max. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 115 125 | 3,0 3,0 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 12 000 | 45
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 12 000 12 000 | 80 80